Программа HyCAM предназначена для подготовки управляющих файлов для станков термической резки HyCut, моделей HC, HCE, HC-MD, HCG-ES, работающих под управлением контроллера Adtech HC4500.

Для установки программы рекомендуется следующая последовательность:

1. Скачайте установочный файл английской/китайской версии программы и установите ее.  
   При установке программы следует учитывать, что при работе под операционными системами Windows Vista, 7, 8 могут возникнуть проблемы, связанные с ограничением системой доступа к файлам. В этом случае, результаты работы могут не сохраняться.  
   Для преодоления этих ограничений рекомендуется устанавливать программу на диск D: и, после установки, изменить в свойствах ярлыка запуска программы режим запуска, установив «галочки» в поля «Режим совместимости с Windows XP» и запускать от имени Администратора. При такой установке программа работает в полном функционале, с сохранением файлов.
2. Скачайте установочный файл русской версии программы и установите ее.
3. Для нормального обмена файлами со станком необходимо, чтобы в выходном (текстовом) файле для разделения целой и дробной (десятичной) части числа использовалась точка (.), а не запятая (,), как установлено «по умолчанию» в Window для России. Для изменеия этих настроек откройте «Панель управления» Windows, откройте раздел «Региональные настройки» и нажмите кнопку «Дополнительные параметры». Измените символ-разделитель целой и десятичной части с запятой (,) на точку (.). В противном случае, при загрузке программы в станок будет выводиться сообщение «Неверный G код».

Программа установлена, можете приступать к работе.